

 **Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**

 **Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului**



|  |
| --- |
| **AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU** |

**Buletin pentru informarea publicului**

 **cu privire la calitatea aerului în judeţul Bacău în data de 29/06/2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt** | **Cod staţie** | **Zona** | **Indice general de calitate a aerului zilnic** | **Observaţii** |
| **1****EXCELENT** | **2****FOARTE****BUN** | **3****BUN** | **4****MEDIU** | **5****RĂU** | **6****FOARTE RĂU** |
| **1** | **BC 1** | Războieni Bacău |  |  |  |  |  |  | Indicele general stabilit de indicele specific pentru ozon şi PM10 nefelometric |
| **2** | **BC 2** | Izvoare Bacău |  |  |  |  |  |  | Indicele general stabilit de indicele specific pentru PM10 nefelometric |
| **3** | **BC 3** | CauciuculuiOnești |  |  |  |  |  |  | Indicele general stabilit de indicele specific pentru ozon,  |

Indicele general de calitatea aerului este calculat la BC 1, BC 2, BC 3 pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10 - măsurări nefelometrice). Indicele general se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului amplasate în judeţul Bacău.

Datele de la particulele în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10) măsurate automat prin metoda nefelometrică sunt **orientative, metoda de referinţă fiind cea gravimetrică**.

**Alţi indicatori măsuraţi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Punct de măsurare/adresă** | **Indicator** | **Concentraţie măsurată (mg/m3)** | **CMA\*****(mg/m3)** | **Observaţii** |
| 1 | Staţia BC - 2, str. Izvoare nr.1 | NH3 automat | 0,027 | 0,1 |  |
| 2 | Bacău, Calea Moineştii nr.5 | NH3 manual | 0,020 | 0,1 |  |
| 3 | Bacău, str. Frunzei nr.50 | NH3 manual | 0,011 | 0,1 |  |
| 4 | Bacău, str. Mărăşeşti nr. 157 | NH3 manual | 0,020 | 0,1 |  |

 \*CMA – Concentraţia maximă admisibilă conform STAS 12574/1987