**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Nr. .............. / .................

**Decizia etapei de încadrare**

 **Draft**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A.**  cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 95 B, județul Mehedinți, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr.2902/28.02.2024 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți **decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de **11.04.2024** că proiectul ”**EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI RACORDURI DE GAZE NATURALE**” propus a fi amplasat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Mareșal Averescu, str. Unirii până la blocul C1, sc. 5 de pe strada Traian, nr. 85, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

**1.Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a)–”*Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la***[***pct. 24***](https://lege5.ro/Gratuit/gmytenbvhezq/legea-nr-292-2018-privind-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului?pid=275167933&d=2019-04-02#p-275167933)***din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa***[***nr. 1***](https://lege5.ro/Gratuit/gmytenbvhezq/legea-nr-292-2018-privind-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului?pid=275167869&d=2019-04-02#p-275167869)***sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”,* iar conform criteriilor de selecție pentru stabilirea evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 ale aceleiași legi, *nu se supune evaluării impactului asupra mediului.***

**2.Caracteristicile proiectului**

**2.1Dimensiunea și concepția întregului proiect**

 Lucrările se vor amplasa pe teritoriul administrativ a localității Drobeta Turnu Severin, la adresa din strada Mareșal Averescu, str. Unirii până la blocul C1, sc. 5 de pe strada Traian, nr. 85, având o lungime de 230 m.

Alimentare cu gaze naturale în regim de medie presiune pentru persoanele fizice, situate în Drobeta Turnu-Severin, ***str. Mareșal Averescu, str. Unirii până la blocul C1, sc. 5 de pe strada Traian, nr. 85,******L = 227,50 m și țeavă cu Dn 63 mm PEHD100, iar țeava este de******Dn 63 și 32 mm PEHD100 pentru racorduri.***

**Extindere si racord**: Alimentare cu gaze naturale în regim de MEDIE presiune cu distribuție ramificată.

**Extindere:** Racordarela reteaua de gaze naturale de PM din conducta PE100 SDR11 Dn 63 mm, din str. Mareșal Averescu, str. Unirii până la blocul C1, sc. 5 de pe strada Traian, nr. 85.

**Racorduri individuale de gaze naturale**:

* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Traian, nr. 85, bl. A1, sc. 1 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Alexandru Bărcăcilă, nr. 2, bl. B1, sc. 1 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Alexandru Bărcăcilă, nr. 2A, bl. B2, sc. 1 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Unirii, nr. 80, bl. B3, sc. 1 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 1 și 2 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Traian, nr. 85, bl. C1, sc. 5, 4 și 3 ;***
* ***Asociația de Proprietari Nr. 52 – str. Unirii, nr. 95, bl. C3A, sc. 2 .***

Conducta proiectata va funcționa în regim de MEDIE PRESIUNE si va fi montată urmărindu-se traseul indicat în planul de situație anexat la proiect, respectiv următorul tabel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.**  | **Stradă**  | **Tronson**  | **Qc**  | **L**  | **Conductă**  | **Amplasament**  |
| **-**  | **-**  | **[Nmc/h]**  | **[m]**  | **Material**  | **Ø [mm]**  | **-**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 12  |
| 1 | **EXTINDERE RETEA** CONDUCTEI PE100 LA str. Mareșal Averescu, str. Unirii până la blocul C1, sc. 5 de pe strada Traian, nr. 85 | PR – CT | 513,60 | 227.50 | PE100 SDR11 | 63 |  227.50 m fata de PR |
| 2 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Traian, nr. 85, bl. C1, sc. 5 | PR – CT | 32.89 | 10 | PE100 SDR11 | 63 | 10 m fata de PR |
| 3 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 1 | PR – CT | 43.89 | 10 | PE100 SDR11 | 63 | 10 m fata de PR |
| 4 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Unirii, nr. 95, bl. C3A, sc. 2 | PR – CT | 29.68 | 6.5 | PE100 SDR11 | 32 | 6.5 m fata de PR |
| 5 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Traian, nr. 85, bl. A1, sc. 1 | PR – CT | 56.36 | 1 | PE100 SDR11 | 32 | 1 m fata de PR |
| 6 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Alexandru Bărcăcilă, nr. 2, bl. B1, sc. 1 | PR – CT | 55.36 | 2 | PE100 SDR11 | 32 | 2 m fata de PR |
| 7 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Alexandru Bărcăcilă, nr. 2A, bl. B2, sc. 1 | PR – CT | 44.52 | 4.5 | PE100 SDR11 | 32 | 4.5 m fata de PR |
| 8 | **RACORD DE GAZE NATURALE**Str. Unirii, nr. 80, bl. B3, sc. 1 | PR – CT | 55.36 | 6 | PE100 SDR11 | 32 | 6 m fata de PR |

*Flux tehnologic de alimentare cu gaze:*

* alimentarea orașului de la sistemul National de Transport prin intermediul stațiilor de măsurare, reglare și predare.
* sistemul de distribuție al orașului de la stațiile de măsurare, reglare și predare, în regim de medie presiune până la stațiile de reglare de sector.
* sistemul de distribuție al orașului în regim de medie presiune de la stațiile de reglare de sector până la punctele de branșament al consumatorilor.
* *descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea ,capacitatea: n*u este cazul
* *materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora:*

În cadrul investiției se vor folosi conducte de polietilenă **PE100 SDR11 Dn63 mm** îmbinate cap la cap și prin electrofuziune cu mufe electrosudabile. Se va folosi numai energie electrică asigurată prin organizarea de șantier cu electrogeneratore proprii.

* *racordarea la rețelele utilitare existente in zonă.*

Pentru investiția de bază nu se vor face racorduri la rețelele utilitare existente în zonă. Accidental, pentru evacuarea epuismentelor rezultate, se vor face racorduri provizorii prin furtune portabile la căminele de canalizare existente.

* *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:*

 Zonele afectate în urma montării conductelor de gaze naturale au ca destinație:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. Crt.  | Destinație zonă afectată  |
| *1*  | *Spațiu verde*  |  |
| *2*  | *Macadam*  |  |
| *3*  | *Piatră cubică + balast*  |  |
| *4*  | *Trotuar*  |  |
|  *5*  | *Asfalt și beton* |  |

 Conform celor stipulate in avizele factorilor interesați, constructorul are obligația de a aduce terenul afectat (inclusiv cel ocupat de culoarul de lucru) (refacere spațiu verde, pavele trotuar, etc.) la starea pe care acesta a avut-o înainte de începerea execuției lucrărilor.

* *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:*

Accesul și restricțiile în zonă va fi stabilit după obținerea autorizației de construire și obținerea avizului de la poliția rutieră înaintea începerii lucrărilor.

* *resurse naturale folosite în construcție și funcționare:*

În funcționarea alimentării cu gaze se va folosi numai gaz metan.

* *metode folosite în contrucție:*

Săpătură manuală și mecanizată în vederea pozării conductelor, îmbinare conducte prin sudură cap la cap sau electrofuziune, pozare conducte pe pat de nisip, probare conducte cu aer, cămine de vane din beton cu capac carosabil, sau vane de polietilenă montate direct în pământ, răsuflători carosabile și necarosabile.

* *planul de execuție cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune ,exploatare, refacere și folosire ulterioară:*

Prin proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor trebuie să fie asigurate nivelurile minime de performanță rezultate din cerințele de calitate ale Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții:

 - rezistență și stabilitate;

* siguranță în exploatare;
* siguranță la foc;
* igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
* izolarea termică, hidrofugă și economia de energie;
* protecția împotriva zgomotului.

Săpătura pentru montajul conductei se va face de regulă mecanizat. În zone în care montajul utilajului de săpat nu este posibil, sau în zone unde există rețele subterane ce ar putea fi degradate atunci săpătura se va executa manual.

Conducta de gaze se va monta în tranșeea săpată pe un strat de nisip cu grosimea de 10,00 cm. După montajul conductei se va pune încă un strat de nisip peste conductă cu grosimea de 20,00 - 30,00 cm, după care se va umple cu pământ mărunțit ce se va compacta.

La montarea conductei se vor respecta următoarele succesiuni tehnologice:

* predarea amplasamentului de către beneficiar către executant liber de orice sarcini;
* pichetarea terenului conductei, a rețelelor edilitare existente în zonă și pregătirea zonei de lucru pe o lățime de 1,00m;
* executarea sondajelor în vederea depistării unor obstacole sau rețele necunoscute;
* transportul conductelor pe traseu și sudarea lor pe tronsoane;
* fixarea suporților pentru conducta montată aparent și săparea șanțurilor pentru subtraversări și pentru zonele unde conducta se montează subteran;
* montarea conductelor în șanț pe un pat de nisip de 15,00 cm grosime și întregirea tronsoanelor de conducte;
* montarea firului trasor;
* probarea conductei pe tronsoane;
* execuția căminelor și montarea armăturilor;
* probarea conductelor, inclusiv a armăturilor;
* cuplarea și punerea în funcțiune.

La montarea conductelor proiectate din PE și a elementelor de asamblare se vor folosi conform Normativului NTPEE-2018, următoarele procedee:

* sudarea cu elemente încălzitoare;
* sudura de tip ,,electrofuziune’’;
* îmbinarea cu racorduri mecanice;
* alte procedee agrementate.

Fiecare tip de sudura se va realiza cu echipamente specifice tipului de îmbinare, agrementate in conformitate cu prevederile legale.

Toate îmbinările trebuie să prezinte cel puțin aceeași rezistență cu cea a țevii. În timpul realizării sudurilor, temperatura mediului ambiant va fi cuprinsă între 0 C și 40 C iar pe timp de ploaie sau ninsoare se vor folosi prelate pentru protecția îmbinării.

Verificarea sudurilor se va face atât de constructor cât și de beneficiar în timpul execuției și după efectuarea îmbinărilor sudurilor vor fi executate de către sudori autorizați

Detaliile tehnologice precum și condițiile generale pentru principalele operații de montare a conductei de distribuție se vor realiza după tehnologia de lucru a instalatorului autorizat cu respectarea NTPEE/2018, a STASurilor normelor în vigoare și a caietului de sarcini.

Rețeaua de distribuție va urmări configurația stradală și se va monta în spațiul carosabil stradal și pietonal, îngropat la o adâncime de 1.10m.

La fiecare sudură a conductelor montate îngropat, precum și la capetele tuburilor de protecție se vor monta răsuflători cu capac sau fără capac, după caz.

**DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE: nu e cazul**

**2.2 Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** se cumulează;

**2.3 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Realizarea proiectului implica un consum de resurse naturale în perioada de executie a lucrarilor, prin ocuparea suprafetei de teren necesare și prin utilizarea materialelor de construcție.

Avand în vedere natura investitiei propuse, se apreciază faptul ca nu vor fi efecte semnificative asupra mediului din punct de vedere al utilizării resurselor naturale.

In plus, construcțiile trebuie proiectate și executate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabila si sa asigure, în special, următoarele:

 -reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor și partilor componente, după demolare;

 -durabilitatea constructiilor;

 - utilizarea la constructii a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul;

Materialele și echipamentele acceptate în soluția proiectata vor fi numai cele care îndeplinesc aceste condiții.

In funcționarea alimentării cu gaze se va folosi gaz metan.

**2.4 Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate**

Deșeurile care rezulta din lucrările de construcție și montaj ale investiției sunt: spărtură beton, pământ de umplutură, rebuturi de țeavă sau de piese fasonate, etc. Gestionarea deseurilor este responsabilitatea antreprenorului, acestea fiind colectate într-o zonă special amenajată și predate spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat. Deșeurile se vor colecta pe categorii, în spatii/pubele separate.

Proiectul propus nu este de natură să producă deșeuri în perioada de exploatare.

Eliminarea deseurilor menajere se face la depozitul de deseuri al localității, cu mijloace auto autorizate și prin agenti economici autorizati.

Operațiunile de realizare a lucrărilor propuse implică utilizarea unor substanțe care pot fi considerate toxice și periculoase. Cele mai folosite produse sunt:

* combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;
* uleiuri sintetice de motor;
* ulei combustibil și combustibil diesel;

Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare normala de funcționare, având efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei în zone special amenajate.

In lucrările de montaj ale rețelei de gaze naturale, pentru sudura oxiacetilenica a conductelor de otel, se folosește acetilena și oxigen, substanțe cu pericol de explozie. Atât oxigenul cat si acetilena se livrează in tuburi (butelii) metalice speciale, rezistente la presiuni mari si vor fi puse la dispoziția constructorului de către firme specializate și autorizate în acest scop, iar transportul buteliilor se face cu luarea unor măsuri speciale.

**2.5 Poluarea și alte efecte negative**

***Apa:*** Rețeaua de alimentare cu gaze naturale nu afectează apele de suprafață;

***Aer:*** În perioada de executie a lucrarilor pentru pregătirea viitorului amplasament, principalele surse de poluare ale aerului sunt reprezentate de sursele mobile liniare reprezentate de traficul auto. Aceste surse sunt,în general, gazele de ardere ale combustibilor lichizi și gazoși, precum și pulberi.

Sursele mobile de poluare a aerului, în faza de construire, vor fi reprezentate de:

* emisii de gaze de esapament, de la motoarele utilajelor angrenate în activitatile de sistematizare a terenului și de construcții-montaj;
* emisii de gaze rezultate la efectuarea operațiilor de sudura-taiere (generatoare de acetilena);
* emisii de la acoperirea cu vopsele a suprafetelor metalice.

în perioada de exploatare, lucrările propuse nu vor genera poluanți ce pot afecta factorul de mediu aer. Rețelele de gaze naturale montate subteran nu afectează calitatea aerului. Căminele de gaze vor fi cu capac carosabil etanș, care va împiedica propagarea mirosurilor neplăcute de la etilul mercaptan conținut în gazul natural, când sunt scăpări accidentale de gaze.

Lucrarile propuse în cadrul proiectului nu vor realiza emisii de natura sa afecteze atmosfera, drept pentru care nu se prevad intalatii pentru retinerea sau dispersia poluanților în atmosferă.

***Zgomot și vibrații:*** Sursele de zgomot și vibrații ce pot apare în cadrul organizării de șantier, în perioada de execuție, sunt reprezentate de circulația utilajelor de construcție, circulația mașinilor care transporta materialele necesare executării lucrărilor si realizarea lucrărilor în sine. Se apreciază ca nivelul de zgomot în interiorul șantierului nu va depăși limitele admisibile.

 În perioada de funcționare, lucrările propuse nu vor genera zgomot și vibrații. Pentru protecția împotriva zgomotului, conform normativelor de specialitate în vigoare, viteza maximă admisa a gazului în conducte va fi de max. 20m/s pentru conducte supraterane și 40m/s pentru conducte subterane. Posturile de reglare la consumatori montate la limitele de proprietate vor fi dotate cu regulatoare de gaze cu acționare directă pentru regimul de medie presiune pe intrare și vor fi reglate pentru asigurarea presiunii de funcționare a consumatorilor, presiune joasa. Regulatoarele sunt prevăzute prin construcție pentru eliminarea zgomotelor și vibrațiilor.

***Surse de radiații:***Proiectul propus nu este de natura sa produca radiatii si nu sunt necesare masuri de limitare a acestora.

***Sol, subsol și ape freatice:***

In perioada de executie a lucrarillor propuse se vor desfasura activitati specifice constructiei ce pot genera forme de impact asupra solului și subsolului,și anume:

-depozitarea necontrolata a deseurilor menajere și a materialelor de constructii ce face posibila poluarea solului și a subsolului din cauza infiltratiilor cu apele de precipitatii;

-manevrarea necorespunzatoare a materialelor de constructii și posibilitatea poluarii solului din cauza prafului și pulberilor împrastiate de vânt.

Rețeaua de alimentare cu gaze naturale nu afectează pânza freatică. Rețeaua de gaze se va monta la o adâncime de 0,90-1,10 m deasupra pânzei de apă freatică. Se vor respecta distanțele minime impuse de Normativele de specialitate între conductele de gaze montate subteran si alte rețele subterane existente în zona sau care se vor monta în perspectiva.

Proiectul propus nu este de natura să produca poluanți de natura să afecteze solul, subsolul sau apele freatice, în perioada de exploatare.

Pentru protectia solului și a subsolului s-au prevazut urmatoarele masuri:

* se va restrânge pe cat posibil zona afectata de proiect;
* se vor amenaja si intretine corespunzator zonele de spatiu verde;
* se vor asigura conditii pentru depozitarea în siguranta a materialelor de constructie si se vor lua masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate în urma lucrarilor;
* manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se va realiza astfel încat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;
* scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat de nisip absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin intermediul unei firme specializate;
* deseurile rezultate în urma executarii lucrarilor de constructie se vor depozitaîntr-o zona special amenajatași vor fi predate spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat.

Ca urmare a faptului că proiectul nu este de natura sa produca poluanti care pot saafecteze solul, subsolul sau apele freatice în perioada de exploatare, nu este necesar sa se prevada amenajari și dotari pentru protecția solului, subsolului sau apelor freatice.

***Ecosisteme terestre şi acvatice:***

 Nu este cazul

***Aşezări umane şi alte obiective de interes public:***

Rețeaua de distribuție gaze este o conducta de distribuție de interes public, pentru satisfacerea nevoilor de alimentare cu gaze naturale ale cetățenilor. Prin însăși destinația ei se impune montarea acesteia de-a lungul proprietățiilor, în spațiul public, la o distanta corespunzătoare față de limitele de proprietate existente;

**2.6 Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice**

* riscul de accidente majore: nu este cazul;
* riscul de dezastre naturale: nu este cazul - terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale;
* riscurile cauzate de schimbările climatice: nu este cazul.

Nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu si titularul de proiect/constructorul va lua masuri în vederea prevenirii accidentelor.

**2.7  Riscurile pentru sănătatea umană**

În perioada de exploatare, lucrările propuse nu vor genera poluanți ce pot afecta factorul de mediu aer. Rețelele de gaze naturale montate subteran nu afectează calitatea aerului. Căminele de gaze vor fi cu capac carosabil etanș, care va împiedica propagarea mirosurilor neplăcute de la etilul mercaptan conținut in gazul natural, când sunt scăpări accidentale de gaze.

**3.Amplasarea proiectului :** terenul pe care se va implementa proiectul este situat în intravilanul localității Drobeta Turnu Severin și are funcțiune de strada, trotuar, parcare și spațiu verde

**3.1 Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor**

Conform certificatului de urbanism nr.181 din 15.02.2024 emis de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, funcțiunea actuală a terenului este de stradă, trotuar, parcare și spațiu verde. Nu se va schimba destinația actuală a terenului.

**3.2 Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia**

Zonele afectate în urma montării conductelor de gaze naturale au ca destinație: asfalt.

Constructorul are obligația de a aduce terenul afectat (inclusiv cel ocupat de culoarul de lucru) la starea pe care acesta a avut-o înainte de începerea execuției lucrărilor.

**3.3 Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

 **i.** zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: **nu este cazul.**

 **ii.**zone costiere și mediul marin: **nu este cazul.**

 **iii**.zonele montane și forestiere: **nu este cazul.**

**iv**.arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul.

**v.**zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice: nu este cazul;

**vi**.zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a -zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul.

**vii.**zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

zonele cu o densitate mare a populației: **nu este cazul**.

**3.4.peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:-**  Conform punct de vedere emis de Directia Judetena de Cultura Mehedinti prin emailul din data de 22.03.2024 a fost emis avizul 24Z/05.03.2024 de Directia de Cultura Mehedinti.

**4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

Zona poate fi afectata din punct de vedere al factorilor de mediu, în doua situatii:pe perioada execuției obiectivului si pe perioada exploatarii obiectivului.

Cuantificarea amplorii prognozate a impactului a tinut seama de efectele asupra mediului:direct, indirect, secundar și cumulativ; pe termen scurt, mediu și lung; permanent și temporar; pozitiv și negativ.

 **4.1.1 Importanța și extinderea spațială a impactului**

Nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor.

Se apreciază că populatia nu va fi afectataîn mod negativ din punct de vedere al calitatii mediului de activitatea propusa, în schimb va beneficia de avantajele îmbunătățirii infrastructirii și aîmbunatațirii calitatii vietii. Beneficiarul va avea constant în vedere, indiferent de extinderea estimata a impactului, masuri pentru evitarea/reducerea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Fiind o zonă antropizata, în vecinatatea amplasamentului nu sunt identificate specii sau habitate de interes.

 **4.2Natura impactului**

În timpul executiei lucrarilor aferente acestui proiect, se va genera un impact negativ, direct, dar de scurtă durata asupra factorilor de mediu, în special prin emisiile de pulberi cu conținut variat si a noxelor din functionarea vehiculelor si utilajelor de constructie, cat si prin actiunile directe si indirecte asupra terenului.

Pentru perioada de exploatare, ca urmare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, se apreciază că impactul potential asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

Prin alimentarea cu gaze naturale a populației creste nivelul și gradul de confort prin posibilitatea asigurării agentului termic pentru încălzire precum și a apei calde menajere la nivel local sau centralizat prin utilizarea centralelor termice individuale, la nivel de scara sau de bloc. Deasemenea, prin folosirea gazelor naturale la prepararea hranei se elimină inconvenientul folosirii buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

După execuția lucrărilor, zona drumului precum si întreg cadrul natural va fi readus la starea inițiala.

Pentru rețelele de alimentare cu gaze naturale se vor folosi conducte și piese fasonate din PE 100, SDR 11, PN10, care vor dispune de agrement tehnic. La execuție se vor folosi numai materiale care nu afectează mediul și care nu sunt atacate de agenții corozivi din sol. Se va respectă distanța minima impusă de normativele în vigoare între conducta de gaze montată subteran și alte instalații subterane existente, cabluri electrice, rețele telefonice și rețele de apă.

**4.3Natura transfrontieră a impactului**

Proiectul nu intra sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

 **4.4Intensitatea şi complexitatea impactului**

În perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusa.

**4.5.Probabilitatea impactului**

Posibilitatea de apariție a impactului asupra factorilor de mediu, în perioada de executie, va avea caracter local.Probabilitatea unui impact semnificativ este redusa. Toate utilajele și echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performantă care vor îndeplini toate cerințele de mediu aferente.

In perioada de exploatare a proiectului probabilitatea unui impact asupra factorilor de mediu este foarte redusa.

**4.6 Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului**

In perioada de executie și de functionare, impactul potential asupra populatiei si sanatatii populatiei, solului, folosintelor și bunurillor materiale, calitatii și regimului calitativ al apei, calitătii aerului și climei, generarea de zgomot și vibratii, peisajului si mediului vizual, interactiunilor dintre elementele de mediu, prezinta urmatoarele caracteristici:

***În perioada de execuție***:

* *Durata impactului:* impactul este de durata determinat, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie;
* *Frecvența impactului:* lucrarile de constructie se vor derula într-o etapa compacta a carei durata este precizata in studiul de fezabilitate;
* *Reversibilitatea impactului:* impactul este reversibil, întrucat, ulterior finalizarii lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, și anume: evacuarea organizarii de santier (utilajele și echipamentele de constructie, depozitele temporare, toaletele ecologice); curatarea terenului de pamant, nisip si trasportarea în zona indicata de catre beneficiar; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate.
* Masurile intreprinse cu scopul evitarii unor situatii accidentale vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

 ***În perioada de funcționare****:***Toate aparatele utilizatoare de gaze naturale sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare. Cazanul termic mural (microcentrala) va fi aprobat si omologat conform normelor europene CE, referitoare la conținutul de noxe evacuate în atmosferă odată cu gazele de ardere.**

**Valorile limită de emisie a poluanților din gazele de ardere, maxim admise:**

 **CO: 10000 mg/Nm3;**

 **SOx: 35,00 mg/Nm3.**

* + ***natura transfrontieră a impactului*: nu este cazul.**

**4.7 Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate**

Nu s-a constatat un impact cumulativ cu al altor proiecte.

**4.8 Posibilitatea de reducere efectivă a impactului**: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

Lucrările se vor desfăsura pe amplasamentul din intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, respectandu-se următoarele prevederi:

* se vor respecta datele şi specificațiile din documentația tehnica precum şi legislația de mediu în vigoare;
* se vor respecta măsurile prevazute prin proiect în vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu;
* beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;
* pamântul în exces rezultat din săpături se va transporta la locul desemnat de către beneficiar;
* se vor lua măsuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului în zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii acestuia in atmosfera;
* deseurile rezultate se vor colecta selectiv, de către o firma de specialitate cu care beneficiarul are contract de prestări servicii;
* materialele folosite la construcția propriu-zisa sunt materiale de ultimă generație;
* pentru asigurarea igienei, zonele pentru deseurile menajere se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator astfel încat să se impiedice: emisia de mirosuri dezagreabile, prezenta insectelor și animalelor, poluarea aerului, apei sau solului, crearea focarelor de infectie;
* respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot, respectiv valoarea maximade 65dB(A);
* măsurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructie;
* gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât pe amplasamentul organizarii de santier, cat și în zona frontului de lucru;
* stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale - masuri necesare a fi luate, echipamente de interventie, dari si echipamente pentru interventie în caz de accident;
* după finalizarea lucrărilor se vor evacua toate materialele ramase si zona de desfasurare a lucrărilor va fi curățată.

Aplicarea măsurilor de diminuare a impactului, generat de realizarea investitiei, impreuna cu obligatia constructorului de a respecta legislatia de mediuîn vigoare, vor contribui la reducerea oricarui potential impact asupra mediului;

  **5.Observatii din partea publicului : pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost formulate observatii din partea publicului ;**

**II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:** nu este cazul;

**III**.**Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:** Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare ;

**Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor condiții :**

 **a) pentru factorul de mediu apă:**

-în perioada de execuție a proiectului se va delimita foarte bine zona de lucru și se va evita ocuparea, suplimentarea sau lărgirea frontului de lucru în afara amplasamentului;

- apa potabilă va fi procurata din surse controlate iar grupul sanitar (toaletă ecologică) se va vidanja numai cu firme autorizate; după terminarea lucrărilor suprafața ocupată va fi adusă la starea inițială;

 **b) pentru factorul de mediu aer:**

-la implementarea proiectului se vor folosi utilaje periodic verificate tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților;

-transportul de materiale se va face pe trasee optime;

-reducerea vitezei de circulației;

-măsuri pentru reducerea emisiilor de noxe toxice prin: menținerea utilajelor și mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare, impunerea de restricții de viteză pentru mijloacele de transport;

-pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente iar transportul materialelor se va face respectându-se graficul de lucrări în sensul limitării traseului și programului de lucru în scopul evitării creării de disconfort de orice fel locuitorilor din zonă;

**c)pentru factorul de mediu sol:**

-în perioada de execuție a investiției pot apărea accidental poluări ale solului prin pierderea de carburanți, uleiuri/combustibili de la utilajele folosite, fapt pentru care se vor lua măsuri de asigurare a substanțelor absorbante pe amplasament; orice schimb de ulei/piese/reparații în incinta amplasamentului este interzisă – aceste operațiuni – în cazul în care se impun- se vor realiza doar în locuri special amenajate la societățile autorizate in acest sens;

 **d)pentru factorul de mediu zgomo**t:

-investiția se va realiza doar in timpul zilei fără a se crea disconfort fonic populației și cu respectarea programului de odihnă al acesteia; se vor folosi doar căile de acces existente iar tonajul utilajelor se va adapta tipului de drum folosit;

 **e) gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament**:

 -deșeurile menajere vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite și amenajate corespunzător prevederilor în vigoare și a unei depozitări temporare în pubele destinate fiecărui tip de deșeu în parte.

 -deșeurile menajere vor fi preluate de către o societate de salubritate locală, autorizată pentru activități precum colectarea, sortarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere în locuri special amenajate;

 -este interzisa depunerea și acumularea de deșeuri menajere în locuri neconforme și necontrolat, pentru a nu se constitui ca factor poluant pentru locuitorii din zonă;

 -după executarea lucrărilor de investiții amplasamentul va fi adus la starea inițială; este interzis să se abandoneze orice tip de deșeu (menajer și din construcție)/materie primă pe amplasament sau în vecinătatea acestuia după executarea lucrărilor.

 - Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire si/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea nr. 211/2011 - republicata, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări (cu excepția codului de deșeu 17 05 04);

**La finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți - în vederea verificării realizării proiectului în conformitate cu cerințele legale și cu condițiile din prezentul act și întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse, proces-verbal care va face parte din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;**

*Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.*

*Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

*Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.*

*Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.*

*Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.*

*Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.*

*Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.*

*Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

**Director Executiv**,

 **Dragoș Nicolae TARNIȚĂ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
| Avizat:Claudia LOHON | Șef Serviciul A.A.A | 04.2024 |  |
| Întocmit:Raluca COSTAICHE | Consilier | 04.2024 |  |