# **DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

## Nr. număr din 18.05.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC CON 2000 SRL**, cu sediul în Str. I. C. BRATIANU, Nr. 114, Botoşani, Judetul Botoşani, , înregistrată la APM Suceava cu nr. 3355/20.04.2015, în baza:

* **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
* **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2015, că proiectul ***Balastiera Cotu Florii amonte*** propus a fi amplasat în oraşul Liteni, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. a;

 b) Lucrările propuse constau în:

- scopul investiţiei este recalibrarea şi decolmatarea albiei minore a râului Siret şi mărirea secţiunii de scurgere;

- perimetrul de exploatare ***Cotu Florii amonte*** este situat în extravilanul oraşului Liteni, în albia minoră a râului Siret, pe malul stâng, între bornele CSA 328-329;

- accesul în perimetru se face din DJ 208 C Vercicani-Roşcani, pe un drum comunal, respectiv pe un drum de exploatare situate pe malul stâng;

- perimetrul de exploatare are formă poligonală cu suprafaţa de 19.000 mp, cu lungimea medie de 329 m şi lăţimea medie de 65 m;

- exploatarea se va realize în lungul cursului râului Siret, prin retragere, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul stâng, în fâşii longitudinal, successive şi paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului în condiţii de corecţie de regularizare a cursului de apă; adâncimea maximă de extracţie va fi de 2,73 m, iar adâncimea medie de 2,07 m;

- pilieri de siguranţă: - nu este cazul;

 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

* Nu este cazul;

Condiţiile de realizare a proiectului:

 a)- titularul are obligaţia de a constitui garanţia financiară pentru lucrările de refacere a mediului, în conformitate cu prevederile legale;

 b)- titularul are obligaţia ca înainte de începerea exploatării să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu;

 c) exploatarea se va face strict cu respectarea condiţiei de adâncime maximă de exploatare permisă de actele de reglementare, făfă a coborî sub cota talvegului natural al râului

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. Vasile Oşean**

 **Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Întocmit,**

 **Ing. Constantin Burciu Ing. Doru Cojocaru**