# **DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

## Nr. număr din zz.ll.aaaa

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. S.U.C.T. S.A.**, cu sediul în Str. Aurel Vlaicu, Nr. 46, Suceava, Judetul Suceava, , înregistrată la APM Suceava cu nr. 5646/25.06.2015, în baza:

* **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
* **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

şi ca urmare a delegării de competenţă,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de ......................, că proiectul ***Balastiera Liteni-Cotu Florii*** propus a fi amplasat în oraşul Liteni nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit a;

b) Lucrările propuse constau în:

- Scopul investiţiei este de a recalibra şi decolmata albia minoră a râului Siret şi mărirea secţiunii de scurgere.

- perimetrul de exploatare Liteni-Cotu Florii este situate în extravilanul oraşului Liteni, în albia minoră a râului Siret, pe malul drept, între bornele CSA 328-327. Amonte de perimetru la cca 450 m este confluenţa râului Suceava cu râul Siret, iar la cca 3,1 km amonte se află podul rutier peste râul Siret de pe DJ 208 C Vercicani-Roşcani.

- accesul în perimetru se realizează din DJ 208 Suceava-Dolhasca, pe drumuri locale, apoi pe un drum de exploatare de pe malul drept al râului Siret.

- perimetrul de exploatare are formă poligonală cu suprafaţa de 15800 mp, cu lungimea medie de 265 m şi şăţimea medie de 70 m.

- exploatarea se va realize în lungul cursului de apă, prin retragere, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul drept, în fâşii longitudinal, successive şi paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă. Adâncimea maximă de extracţie va fi de 2,47 m, iar cea medie de 2,04 m fără a coborî sub cota talvegului natural al râului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)- titularul are obligaţia de a constitui garanţia financiară pentru lucrările de refacere a mediului, în conformitate cu prevederile legale;

b)- titularul are obligaţia ca înainte de începerea exploatării să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu;

c)- exploatarea se va face strict cu respectarea condiţiei de adâncime maximă de exploatare permisă de actele de reglementare, făfă a coborî sub cota talvegului natural al râului

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. Vasile Oşean**

**Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Întocmit,**

**Ing. Constantin Burciu Ing. Doru Cojocaru**